Title: Moodul M1B Raadio- ja elektrotehnika teooria
Author: Jüri Ruut
Company: Tervisekaitseinspektsioon

Moodul  M1B  Raadio- ja elektrotehnika teooria.     ( 5 küsimust)

M1B-1   Mida tähendab termin impedants?
A. 	Kondensaatoris salvestatavat elektrilaengut.
B. 	Vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust.
C. 	Mahtuvust sisaldava vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust.

M1B-2   Kuidas nimetatakse mahtuvust ja induktiivsust sisaldava vooluringi poolt vahel-
              duvvoolule  osutatavat takistust?
A. 	Oom.
B. 	Dzhaul.
C. 	Impedants.

M1B-3   Kuidas nimetatakse induktiivsuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?
A. 	Takistus.
B. 	Reaktiivtakistus.
C. 	Näivjuhtivus. 

M1B-4   Kuidas nimetatakse mahtuvuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?
A. 	Takistus.
B. 	Reaktiivtakistus.
C. 	Näivjuhtivus.

M1B-5  Kuidas reageerib induktiivsus vahelduvvoolule?
A. 	Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb.
B. 	Vahelduvvoolu amplituudi suurenedes suureneb ka reaktiivtakistus.
C. 	Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb.

M1B-6   Kuidas reageerib mahtuvus vahelduvvoolule?
A. 	Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb.
B. 	Vahelduvvoolu amplituudi suurenedes suureneb ka reaktiivtakistus.
C. 	Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb.

M1B-7   Millal annab toiteallikas maksimaalse väljundenergia?
A. 	Juhul kui koormusimpedants on võrdne vooluallika impedantsiga.
B. 	Kui seisulainetegur on saavutanud maksimaalväärtuse.
C. 	Kui raudsüdamikuga transformaatori asemel kasutatakse õhksüdamikuga
                   transformaatorit.

M1B-8   Mida tähendab termin impedantside sobitamine?
A. 	 Koormusimpedantsi  toiteallika impedantsist palju suuremaks tegemine.
B. 	Koormusimpedantsi võrdsustamine toiteallika impedantsiga.
C. 	Baluni kasutamine antenni  toitepunktis. 

M1B-9   Mis juhtub kui elektrilise koormuse impedants on võrdne toiteallika impedantsiga?
A. 	Toiteallikas juhib koormusesse minimaalse võimsuse.
B. 	Vool katkeb vooluahelas.
C. 	Toiteallikas juhib koormusesse maksimaalse võimsuse.

M1B-10 Miks on impedantside  sobitamine raadiotehnikas väga oluline?
A. 	Võimaldab toiteallikast juhtida koormusesse maksimaalse võimsuse.
B. 	Kindlustab vooluringi aktiiv- ja reaktiivtakistuse võrdsuse.
C. 	Kindlustab minimaalse võimsuse saamise toitallikast.

M1B-11 Milline on reaktiivtakistuse mõõtühik?
A. 	Amper.
B. 	Oom 
C. 	Siemens.

M1B-12 Milline on impedantsi mõõtühik?
A. 	Oom.
B. 	Volt.
C. 	Amper.

M1B-13 Mis on Bell?
A. 	Mahtuvuse muutumise mõõtühik.
B. 	Induktiivsuse muutumise mõõtühik.
C. 	Erinevate võimsuste suhte suurust väljendav ühik.

M1B-14 Mis on detsibell?
A. 	Võimsusnivoode suhte muutumine 0,1 Belli võrra.
B. 	Võimsusnivoode suhte muutumine 0,01 Belli võrra
C. 	Võimsusnivoode suhte muutumine 10 Belli võrra.

M1B-15 Ligikaudu mitu detsibelli on vaevaltmärgatav helitugevuse muutus?
A. 	12 dB.
B. 	6 dB.
C. 	1 dB.
3 dB

M1B-16 Võimsuse suurenemine kaks korda on detsibellides:               
A. 	1 dB.
B. 	3 dB.
C. 	6 dB

M1B-17 Mitu korda suureneb võimsus 6 dB puhul?
A. 	1,5 korda.
B. 	2 korda.
C. 	4 korda.

M1B-18 Mitu korda suureneb võimsus 3 dB puhul?
A. 	1,5 korda.
B. 	2 korda.
C. 	4 korda

M1B-19 Signaali raport on ”10 dB üle S9”.Kui saatja võimsust vähendatakse  1500 vatilt 
              150 vatini kui suur on uus signaali tugevuse raport?
A. 	S5.
B. 	S7
C. 	S9.

M1B-20 Signaali raport on “20 dB üle S9”.Kui saatja võimsust vähendatakse 1500 vatilt
              15 vatini  kui suur on uus signaali tugevuse raport?
A. 	S5.
B. 	S7
C. 	S9.

M1B-21 Kui 1 amprilise vooluallikaga on ühendatud kaks paralleelselt lülitatud 10-oomist
              takistit kui suur vool läbib kumbagi takistit?
A. 	10 amprit.
B. 	1 amper.
C. 	0,5 amprit.

M1B-22 Kui suur on kasutatav võimsus kui 400 V pingega vooluallikas ühendatakse 800 oomise 
              koormusega ?
A. 	0,5 vatti.
B. 	200 vatti.
C. 	400 vatti

M1B-23  Kui suur on 12 V  0.2A vooluga indikaatorlambi võimsus?
A. 	60 vatti.
B. 	24 vatti.
C. 	2,4 vatti  

M1B-24  Kui suur võimsus eraldub 0,25 kilo-oomisel takistil kui teda läbib vool tugevusega
               7,0 milliamprit?
A. 	Ligikaudu 51 millivatti.
B. 	Ligikaudu 39 millivatti.
C. 	Ligikaudu   9 millivatti.

M1B-25  Kui suur on mitmest takistist koosneva jadalülituse kogutakistus?
A. 	Kogutakistus on võrdne kõikide takistite takistuste summaga.
B. 	Kogutakistus on väiksem kõige väiksema takisti takistuse väärtusest.
C. 	Kogutakistuse saame jagades takistite takistuste summa  takistite arvuga.

M1B-26  Kui suur on kahe  võrdse paralleelselt lülitatud takistist koosnava ahela kogutakistus?
A. 	Kahekordne ühe takisti takistuse väärtus.
B. 	Pool kummagi takisti takistuse väärtusest.
C. 	Kahekordne kummagi takisti väärtus.

M1B-27  Kui suur on kahe paralleelselt ühendatud induktiivsuse koguväärtus?
A. 	Pool kummagi väärtusest vastastikust induktiivsust arvestamata.
B. 	Kahekordne kummagi induktiivsuse väärtus.
C. 	Kahekordne kummagi induktiivsuse väärtus.

M1B-28  Kui suur on kahe paralleelselt lülitatud  kondensaatori kogumahtuvus?
A. 	Pool kummagi kondensaatori mahtuvusest.
B. 	Kogumahtuvus on võrdne kondensaatorite mahtuvuste summaga.
C. 	Mahtuvust ei saa määrata teadmata kondensatorite täpset mahtuvust.

M1B-29  Kui suur on pinge transformaatori 500 keerust koosneva sekundaarmähise klemmidel
               kui 2200 keerust koosnev primaarmähis on lülitatud 220 V vahelduvvooluvõrku.
A. 	526,5 V
B. 	50 V
C. 	26 V

M1B-30  Kui suur on 200 oomise väljundtakistusega helisagedusvõimendi sobitamiseks 10 oomi-
               se valjuhääldiga vajaliku transformaatori mähiste keerdude suhe?
A. 	4.47 : 1
B. 	400: 1
C. 	20 : 1

M2B    Raadio-  ja  elektrotehnika komponendid           (4  küsimust )

M2B-1    Kuidas mõjub ümbruskonna temperatuur süsiniktakisti takistusele?
A.	Takistus suureneb 20% temperatuuri tõusmisel iga 10 kraadi võrra. 
B.	Takistuse suurus ei muutu.
C.	Takistuse muutus sõltub takisti temperatuuritegurist sõltuvalt
                
M2B-2    Mis tüüpi kondensaatorit kasutatakse tihti võrgutoitealaldi  silumisfiltris?
A.	Keraamilist ketaskondensaatorit.
B.	Muutuva mahtuvusega vaakumkondensaatorit.
C.	Elektrolüütkondensaatorit.

M2B-3    Millised kondensaatorid lülitatakse rööbiti transformaatori sekundaarmähisega  pingeimpulsside vähendamiseks?
A.	Suure mahtuvusega kondensaatorid.
B.	Muutuva mahtuvusega vaakumkondensaatorid.
C.	Keraamilised kondensaatorid.
               
M2B-4    Mis tekitab poolide omaresonantsi?
A.	Hajutatud elektromagnetism.
B.	Pöörisvoolud.
C.	Keerdudevaheline mahtuvus.

M2B-5    Milline vooluringi komponent võimaldab suurendada vahelduvvoolu pinget 100 voldilt
                1000 voldini?
A.	Transformaator.
B.	Kondensaator.
C.	Diood.

M2B-6     Kuidas nimetatakse transformaatori primaarmähises voolavat voolu kui sekundaarmähise
                 külge pole koormust lülitatud?’
A.	Magneetimisvooluks.
B.	Alalisvooluks.
C.	Ergutusvooluks.
                 
M2B-7     Mis suurustega iseloomustatakse tavaliselt jõutransformaatori primaar- ja sekundaarmähiseid?
A.	Dzauli sekundis.
B.	Volt või volt-amper.
C.	Kulonit sekundis.

M2B-8     Mis on toiteseadme alalduselemendi vastupinge?
A.	Suurim siirdepinge, mida diood on võimeline taluma.
B.	1,4 korda elektrivõrgu sagedus.
C.	Mittejuhtivas suunas dioodi klemmidele rakendatud maksimaalne pinge.

M2B-9     Millised on ränidioodide kaks parameetrit,mida ei või ületada?
A.	Maksimaalne koormusimpedants,tipppinge.
B.	Keskmine võimsus,keskmine pinge.
C.	Maksimaalne vastupinge,keskmine pärivool.
                 
M2B-10   Miks peavad alaldi dioodid olema termaalselt kaitstud?
A.	Nende läheduse tõttu transformaatorile.
B.	Ülemäärase kuumenemise tõttu võivad rikneda.
C.	Nende tundlikkuse tõttu siirdepingete mõjule.

M2B-11   Mis on Zener dioodi (stabilitroni) peamine omadus?
A.	Konstantne vool kõikuva pinge puhul.
B.	Konstantne pinge muutliku voolu puhul.

M2B-12   Mis tüüpi diood on võimeline ostsilleerima ja ka võimendama?
A.	Punktkontaktdiood.
B.	Tunneldiood.
C.	Ränialaldi.

M2B-13   Mis on varaktordioodi peamine omadus?
A.	Hoiab stabiilset pinget läbiva muutliku  voolu puhul.
B.	Tema sisemahtuvus sõltub rakendatud pingest.
C.	Omab negatiivse takistusega regiooni.

M2B-14   Milleks kasutatakse PIN dioodi?
A.	Stabiilse voolu allikas.
B.	Stabiilse pinge allikas.
C.	Kõrgsageduslik dioodlüliti.

M2B-15   Kui suur on SSB telefonitööks vajaliku hea kvartsfiltri pääsuriba laius?
                 A.   6kHz   -6dB pääsuriba juures
B.	2,1kHz –6dB pääsuriba juures
C.	500Hz  --6dB pääsuriba juures

Moodul  M3B    Raadio- ja elektrotehnika ahelad.  ( 5 küsimust ) 

M3B-1   Miks ühendatakse toitealaldi dioodidega paralleelselt kondensaator ja takisti?
A. 	Väljundpinge lainesuse silumiseks.
B. 	Väljundpinge suurendamiseks.
C. 	Pingelangude võrdustamiseks dioodidel ja pingeimpulsside kahjuliku mõju vähendamiseks.

M3B-2   Milline on täislaine alaldi väljundpinge filtreerimata kuju?
A. 	Sile alalispinge.
B. 	Sisendpinge sagedusega võrdne impulsside jada.
C. 	Sisendpinge kahekordse sagedusega võrdne impulsside jada.

M3B-3   Millised komponendid moodustavad toitealaldi filtri?
A. 	Dioodid.
B. 	Trafod ja transistorid.
C. 	Kondensaatorid ja drosselid.  

M3B-4   Milline peab olema täisperioodalaldi  alalduselemendi  vastupinge suurus?
A. 	Veerand alaldi nominaalsest väljundpingest.
B. 	Võrdne alaldi  väljundpingega. ?
C. 	Võrdne alaldi nominaalse väljundpinge kahekordse väärtusega.

M3B-5   Milline peab olema transmissiooniliiniga ühendatud madalpääsfiltri impedants liini
               impedantsiga võrreldes?
A. 	Märgatavalt kõrgem.
B. 	Enamvähem sama.
C. 	Võrdne liini kahekordse impedantsiga.

M3B-6   Milline peab olema poolperioodalaldi alalduselemendi vastupinge suurus?
A. 	Pool alaldi nominaalsest väljundpingest.
B. 	Alaldi nominaalse tipppinge ühe või kahekordne väärtus.
C. 	Võrdne alaldi väljundpingega.

M3B-7   Kuhu ühendatakse toitealaldi shunttakisti? 
A. 	Paralleelselt filterkondensaatoriga.
B. 	Paralleelselt alaldi sisendiga.
C. 	Paralleelselt väljundfiltri drosseliga.

M3B-8   Mitu kraadi siinuslainest kasutab poolperioodalaldi?
A. 	90 kraadi
B. 	180 kraadi.
C. 	360 kraadi

M3B-9   Mitu kraadi siinuslainest kasutab täisperioodalaldi?
A. 	90 kraadi
B. 	180 kraadi
C. 	360 kraadi

M3B-10 Mis funktsiooni täidavad kõrgepingealaldis  dioodidega paralleelselt lülitatud kondensaatorid ja takistid.
A. 	Kahe- või kolmekordistavad väljundpinget.
B. 	Kaitsevad  teistest dioodidest kiiremini  vastutakistust taastavaid dioode.
C. 	Reguleerivad väljundpinget.  

M4B Raadiovastuvõtuseadmed.     (4 küsimust )

M4B-1    Mis on produkt detektor?
                A.   Detektor, mis annab ostsillaatorsignaali seguastme sisendisse.
                B.   Võimendav detektor,mis kitsendab vastuvõtja võimenduskanali pääsuriba.
                C.   Detektor,mis kasutab segustusprotsessis vastuvõtjas genereeritud kandesagedust.                
M4B-2    Millised on põhilised seguastme väljundis esinevad sagedused?
                A.   Sisendsignaali kahe- ja neljakordne sagedus.
                B.   Sisendsageduste summa,vahe  ja ruutjuurkordne sagedus.
D. 	Sisendsagedused ning summaarne ja vahesagedus.               
M4B-3    Mida nimetatakse detekteerimiseks?   
                A.   Vastuvõetaval kandelainel oleva informatsiooni sumbutamist S-meetri tööleraken-
                       damise eesmärgil.
                B.   Moduleeritud kõrgsagedussignaalilt informatsiooni eraldamine.
                C.   Kandelaine modulatsiooni.                
M4B-4    Mis on sagedusdiskriminaator?
                A.   FM signaalide detekteerimiseks kasutatav lülitus.    
                B.   Kahe kandelaine naabruses asuva parasiitsignaali filtreerimislõlitus.
                C.   Automaatne lainelülitus.              
M4B-5    Mida kasutatakse FM signaali detekteerimiseks?
                A.   Balanssmodulaatorit.
                B.   Sagedusdiskriminaatorit.
                C.   Produkt detektorit.
               
M4B-6    Mida nimetatakse segustusprotsessiks?
                A.   Lairibavastuvõtjas müra kõrvaldamist faasivõrdluse teel.
                B.   Lairibavastuvõtjas müra kõrvaldamist faasinihke abil.
                C.   Kahe signaali  liitmist summaarse- ja vahesageduse saamiseks.

M4B-7    Mis eelised on sagedusmuundusprotsessil?
                A.   Automaatselt toimiv müralukustus ja suurenenud selektiivsus.
                B.   Suurenenud selektiivsus ja optimaalne häälestatud võnkeringide konstruktsioon.
                C.   Automaatne signaali piiramine ja müralukustus.
               
M4B-8    Mis on vahesagedusvõimendi?
                A.   Fikseeritult häälestatud pääsuribaga võimendi.
                B.   Vastuvõtja filter.
                C.   Vastuvõtja demodulaator.
              
M4B-9    Mis vastuvõtjas juhtub kui väga tugev signaal jõuab seguastmeni?
                A.   Seguastmes genereeritakse  parasiitsed  segustusproduktid.
                B.   Seguaste lakkab tüütamast.
                C.   Toimub automaatne signaali piiramine.
                
M4B-10    Mis on vastuvõtja kõrgsagedusvõimendi esmane ülesanne?
                A.   Kindlustada enamik vastuvõtja võimendusest.
                B.   Automaatse võimenduse reguleerimise süsteemi abil muuta parsiitsignaalide 
                       mahasurumise astet.
                C.   Parandada vastuvõtja mürategurit. 
              
M4B-11  Millised kaks faktorit määratlevad vastuvõtja tundlikkuse?
               A.   Dünaamiline diapasoon ja kolmanda järgu lõikepunkt.
               B.   Hind ja kättesaadavus.
               C.   Ribalaius ja mürategur.

M5B   Raadiosaateseadmed       (4 küsimust)

M5B-1    Mis tüüpi sisendsignaali kasutatakse SSB saatja lineaarsuse kontrollimiseks?
A.	Tavalist kõnet.
B.	Helisageduslikku siinuslainet.
C.	Kaht helisageduslikku siinuslainet
M5B-2    Miks kasutatakse raadiosaatja kõrgepingealaldis shunttakistit.
A.	Parandab pingeregulatsiooni.
B.	Laadib filterkondensaatori tühjaks.
C.	Kõrvaldab poolidelt elektrilöögi saamise ohu.
M5B-3    Mida saab kontrollida kahe tooni testi abil?
A.	Sagedusmodulatsiooni protsenti.
B.	Kandesageduse faasinihet.
C.	Kõrgsagedusvõimendi lineaarsust.

M5B-4    Miks on mõningates lampvõimendites vajalik neutralisatsioon?
A.	Häälestatud võnkeringides koormatud Q vähendamiseks.
B.	Võre ja katoodi vahelise lekkevoolu vähendamiseks.
C.	Elektroodidevahelise mahtuvuse tõttu tekkida võiva ostsilleerimise vältimiseks.
http://beradio.com/departments/radio_staying_neutral/

M5B-5    Milliseid kaht helisagedust võib kasutada SSB telefonisaatja lineaarsuse kontrollimiseks?
A.	Tuleb kasutada signaale sagedusega 20Hz ja 20000Hz.
B.	Võib kasutada suvalisi helisagedusi, mis  paiknevad saatja helisagedustrakti pääsu-
ribas tingimusel,et nad ei ole teineteisega harmoonilises suhtes.
C.	Tuleb kasutada sagedusi 1200Hz ja 2400Hz.
M5B-6    Mis tüüpi filter tuleb installeerida amatöörsaatjasse harmooniliste sageduste kiirguse  vältimiseks?
A.	Võtmeklõpsu filter.
B.	
C.	Madalpääsfilter.
D.	Kõrgpääsfilter.
M5B-7    Mida on vaja omada telefonitööks ettenähtud amatöörraadiojaamas?
A.	Splatteri filter.
B.	Mikrofon.
C.	Vastuvõtja helisagedusfilter
M5B-8    Monteerisite oma autosse VHF või UHF FM raadiojaama.Milline on antenni jaoks parim koht 
                vältimaks juhi ja reisijate ülikõrgsagedusliku kiirituse ohtu?
A.	Katuse keskkoht.
B.	Tuuleklaasi ülemine äär.
C.	Ükskõik kummal esimesel poritiival.
M5B-9    Mis on saatjas kasutatavate ekraanide otstarve?
A.	Moodustab strukturaalse madalpääsfiltri.
B.	Likvideerib ebasoovitava kõrgsagedusliku kiirguse.
C.	Takistab helisagedusliku tagasiside tekkimist saatjas
M5B-10  Miks kasutatakse nn. pii-filtrit saatja väljundis?
A.	Saatja väljundimpedantsi sobitamiseks antenni toiteliiniga ja parasiitkiirguse vähendamiseks.
B.	Antenni poolt vastuvõetud mürasignaalide mahajuhtimiseks.
C.	Antennis tekkinud staatiliste pingete saatjasse pääsu takistamiseks.

Moodul  M6B   Antennid ja fiidrid    ( 4 küsimust)
     
M6B-1    Miks kasutatakse sagedasti Yagi  antenni 50 MHz sagedusalal?
A. 	Annab horisontaaltasapinnas hea ringkiirguse.
B. 	On väiksem,odavam ja kergem üles panna kui dipoolantenn.  
C. 	Vähendab teiste jaamade poolt tekitatavaid interferentshäireid nii külg- kui 
                 tagasuunas.

M6B-2    Milline meetod on parim ebasümmeetrilise koaksiaalkaabli sobitamiseks Yagi
            antenniga?
A. 	“T” -sobitus
B. 	Delta sobitus
C. 	Gamma sobitus

M6B-3    Kuidas saab suurendada parasiitelementidega suundantenni sagedusriba laiust?
A. 	Kasutada suurema läbimõõduga elemente.
B. 	Vähendada elementide vahet.
C. 	Kasutada teleskoopelemente

M6B-4    Kui suur on poollaine dipoolantenni toitepunkti impedants vabas ruumis? 

A. 	Ligikaudu 50 oomi,takistuslik.
B. 	Ligikaudu 73 oomi,takistuslik ja induktiivne.
C. 	Ligikaudu 73 oomi,takistuslik

M6B-5    Kui suur on dipoolantenni võimendus võrreldes isotroopse  kiirgajaga?
A. 	On võrdse võimendusega.
B. 	Dipoolantenni võimendus on ligikaudu 2,3 dB suurem.
C. 	Dipoolantenni võimendus on 5,6 dB. 

M6B-6    Mida tähendab termin ette-taha suhe?
A. 	Direktorite ja reflektorite arvu suhet.
B. 	Antenni peakiire suunas kiiratava võimsuse ja täpselt vastassuunalise kiirgusvõimsuse suhet.
C. 	Aktiivse vibraatori asendit reflektori ja direktorite suhtes.

M6B-7    Miks kasutatakse silikoonõli või autovaha TV-tüüpi lapikkaabli pinna katteks?
A. 	Skin-effekti vähendamiseks.
B. 	Mustuse ja niiskuse sadestumise vähendamiseks juhtmel.
C. 	Soojuse ärajuhtimiseks töötades kõrge seisulainega liinis.

M6B-8    Mis ühikutes väljendatakse kõrgsagedusliku toiteliini kadusid?
A. 	dB/km
B. 	Bell/100m
C. 	dB/100m

M6B-9    Mis juhtub dielektrikuskadudega toiteliinis töösageduse suurenemisel?
A. 	Kaod vähenevad.
B. 	Kaod suurenevad. 
C. 	Kaod jäävad samaks.
M6B-10  Kuidas mõjutab koaksiaalkaabli impedants teda läbiva signaali sumbuvust?
A. 	Sumbuvus on suurem sagedustel üle 144 MHz.
B. 	Sumbuvus on väiksem sagedustel üle 144 MHz.
C. 	Sumbuvus on sagedustel kuni 1,5GHz enamvähem ühtlane.

Moodul  M7B   Raadiolevi   ( 2 küsimust)

M7B-1   Mis iseloomustab nn. “backscatter” signaale?
A. 	Väga hea arusaadavus.
B. 	Lainetav heli.
C. 	Ümberpööratud külgribad.

M7B-2   Mis on solar-flux indeks?
A. 	Päikese magnetvälja intensiivsus.
B. 	Maa poole pööratud Päikese küljel nähtavate plekkide arv.
C. 	Päikese poolt kiiratav ioniseeriv energia. 

M7B-3   Mida nimetatakse geomagnetiliseks häireks?
A. 	Päikese solar-fluks indeksi järsk langus.
B. 	Maa magnetvälja järsk muutus lühikese aja jooksul.
Maa magnetpooluse nihe.

M7B-4   Kui kiiresti jõuab Päikeselt kiirguv  laetud osakeste vool Maale?
A. 	1,5 sekundiga
B. 	8 minutiga
C. 	20 kuni 40 tunniga.

M7B-5   Milline raadiolainete levimehanism võimaldab saadet vastu võtta pinnalaine ulatusest        kaugemal kuid lähemal  ionosfäärist peegeldunud  lainest?
A. 	Sporaadiline E-levi.
B. 	Lühikese hüppega levi.
C. 	Raadiolaine peegeldumine troposfääri ja  ionosfääri ebaühtluskohtadest (scatter).

M7B-6   Millises ionosfääri kihis kutsuvad äkilised ionosfääri häired esile raadiolainete suurenenud sumbuvuse? 
A. 	D-kihis.
B. 	E-kihis
C. 	F2-kihis.

M7B-7   Kuidas mõjutab geomagnetiline torm raadiolainete levi?
A. 	Väga hea raadioside kõrgematel geomagnetilistel laiuskraadidel.
B. 	Halvenenud raadiolevi kõrgematel geomagnetilistel laiuskraadidel.’
C. 	 Suurenenud pinnalaine ulatus.

M7B-8   Mis on raadiolainete levi kriitiline nurk?
A. 	Minimaalne raadiolainete levi tõusunurk,mille juures raadiolained peegelduvad Maale
     tagasi ionosfääri teatud seisundi puhul
B. 	Kompassi suund teie asukohast korrespondendi suunas.
C. 	Maksimaalne raadiolainete levi tõusunurk,mille juures raadiolained peegelduvad veel 
     Maale tagasi ionosfääri teatud seisundi puhul.

M7B-9   Kui kaua tavaliselt kestavad  ootamatud ionosfääri häired?
A. 	Kogu päev.
B. 	Mõnest minutist kuni mõne tunnini. 
C. 	Keskmiselt ühe nädala.

M7B-10  Millistel laiuskraadidel esineb tavaliselt rohkem geomagnetilisi häireid?
A. 	Ekvaatori laiuskraadidel.
B. 	45 kraadist kõrgematel laiustel.
C. 	Kõikidel laiuskraadidel ühtemoodi. 

M8B   Mõõtetehnika ja selle kasutamine    ( 2 küsimust )

M8B-1   Milline mõõteriist sisaldab horisontaal- ja vertikaalkanali võimendi?
	    A. Oommeeter.
	    B. Signaalgeneraator.
	    C. Ostsillograaf.
M8B-2   Mis tüüpi signaale on võimalik ostsillograafi abil vaadelda?
	    A. Suvalisi ajast sõltuvaid signaale instrumendi  sagedusriba piires.
	    B. Rahvusvahelisi laevade lipusignaale.
	    C. Ookeanilaevade blinkersignaal
M8B-3   Mis seade on ostsillograaf?
	    A. Seade,mis näitab antenni  kiirgustakistust.
	    B. Seade,mis näitab antenni toiteliini seisulaine tegurit.
	    C. Seade, mis võimaldab uurida kuvaril signaalide lainekuju.
M8B-4   Mis võib põhjustada ostsillograafi kineskoobi luminofoori riknemise?
	    A. Vertikaalkanali võimendi ületüürimine.
	    B. Liig suur heleduse säting.
	    C. Kiire ebaõige fokuseerimine.
M8B-5   Mis seade on antenni mürasild?
	   A. Seade antenni või  muu elektrilise lülituse mürateguri mõõtmiseks.  	
	   B. Seade antenni või  muu elektrilise lülituse impedantsi mõõtmiseks.
	   C. Seade vastuvõtjas esineva müra hävitamiseks.
M8B-6   Kuhu ühendatakse antenni mürasild?
	   A. Seade ühendatakse antenni toitepunkti ja müra suurus loetakse seadme skaalalt.
	   B. Seade ühendatakse saatja ja antenni vahele ning häälestatakse minimaalse
	       seisulaine teguri saavutamiseni.
	   C. Seade ühendatakse vastuvõtja ja tundmatu impedantsiga skeemi  vahele ning
	       häälestatakse minimaalse  müra saavutamiseni.
M8B-7   Mis seade on väljatugevuse mõõtja?
	   A. Seade,mis mõõdab seisulaine tegurit antenni toiteliinis.
	   B. Seade modulatsioonisügavuse määramiseks saatja väljundis.
	   C. Seade kõrgsagedussignaali  suhtelise võimsuse mõõtmiseks.
M8B-8   Kui palju tuleb suurendada saatja väljundvõimsusust,et saatja  läheduses asuva 	 	    vastuvõtja S-meetri näit suureneks S8-lt S9-ni ?
                 A. Ligikaudu kaks korda.
	    B. Ligikaudu kolm korda.
	    C. Ligikaudu neli korda.

M8B-9    Milline on kõige sobivam lihtne instrument antenni kiirguse suunadiagrammi  	 	     määramiseks horisontaaltasapinnas? 
	    A. Väljatugevuse mõõtja.
	    B. Antenni mürasild.
	    C. Tester.
M8B-10  Millist seadet saab kasutada saatja väljundsignaalis esinevate  intermodulatsiooni-
	    moonutustes tekitatud parasiitsignaalide uurimiseks?
	    A. Vattmeeter.
	    B. Spektrianalüsaator.
	    C. Loogikaskeemide analüsaator.
Moodul  M9B  Raadiohäired ja elektromagnetiline ühildatavus (EMC) ( kaks küsimust)

M9B-1   Mis on atmosfääriliste raadiohäirete peamine tekkepõhjus?
	    A. Päikeseplekid.
	    B. Äikesetormid.
	    C. Lennukid
M9B-2   Kuidas on võimalik kindlaks teha,  kas raadiohäireid tekitav elektriliin asub teie 	    majas?
	    A. Kontrolli  elektriliini pinget  graafilise reflektomeetriga.
 	    B. Kontrolli vahelduvvoolu lainekuju ostsillograafi abil.
	    C. Lülita välja maja elektrivõrgu pealüliti ja kuula patareitoitega raadiot.
M9B-3    Kuidas on võimalik vähendada  auto elektrigeneraatori poolt tekitatavaid 	 	     raadiohäireid?
	     A. Ühendada raadio toitejuhtmed akuga nii pikka teed mööda kui vähegi võimalik.
  	     B. Ühendades raadio toitejuhtmed akuga lühimat võimalikku teed kaudu.
	     C. Ühendades kõrgpääsfiltri järjestikku raadiojaama auto pardavõrguga 	 	          ühendavasse juhtmesse.
M9B-4     Kuidas saab vähendada väga tugeva signaali toimel vastuvõtjas tekkivaid
	      intermodulatsioonihäireid?
	     A. Vähendades vastuvõtja toitepinget.
	     B. Lülitades vastuvõtja sisendisse attenuaatori.
	     C. Kasutada vastuvõtja kõige kitsama pääsuribaga filtrit.
M9B-5    Miks on kasulik omada vastuvõtja sisendis attenuaatorit?
	     A. Vähendab vastuvõetava signaali ribalaiust.
	     B. Elimineerib isotroopilise kiirguse põhjustatud efekte.
	     C. Kaitseb vastuvõtja ülekoormamist erkordselt tugeva signaali poolt.	
M9B-6    Teie naaber teatab,et tekitate häireid televisioonivastuvõtule.Teie olete aga kindel, 	     et teie aparatuur töötab korralikult.Mida peate tegema?
	     A. Lülitate kohe oma saatja välja ja pöördute Sideameti poole abi saamiseks.
	     B. Kontakteerudes naabriga proovite välja selgitada, kas tõepoolest teie töö 
eetris  on TV-häirete tekkepõhjuseks.
	     C. Monteerite  saatja väljundisse kõrgpääsfiltri ja  televiisori sisendisse madal-
	          pääsfiltri.
M9B-7     Mis tüüpi filter tuleb kõigepealt paigaldada  amatöörraadiojaama  harmooniliste 	      sageduste kiirguse vältimiseks?
	      A. Võtmeklõpsu filter.
	      B. Madalpääsfilter.
	      C. Kõrgpääsfilter.
M9B-8     Mis tüüpi interferentshäireid  võib kiirata  mitmebandi antenn,mis on ühendatud 
	      valesti häälestatud raadiojaama väljundisse?
	      A. Harmoonilisi sagedusi.
	      B. Aurora   taolisi signaale.
	      C. Parasiitsignaale.
M9B-9     Mida tähendab väljend "harmooniliste kiirgus" ?
                  A. Töösageduse täiskordsete sageduste kiirgus eetrisse.
	      B.  50 Hz brummsagedusega  moduleeritud signaalide kiirgus.
     	      C.  Lähedal paiknevates teistes saatjates võib tekkida liitmodulatsioon teie
 saatja  töö tõttu.
M9B-10    Milline filter tuleb paigutada  televiisori sisendisse  esmase abinõuna  amatöörraadiojaama poolt tekitatud kõrgsagedusliku  ülekoormuse 	vähendamiseks?
	      A.  Kõrgpääs.
	      B.  Madalpääs.
	      C.  Ribafilter.
	
Sõltub, millisel sagedusel tekitab raadiojaam häireid.

Moodul  M10B     Ohutustehnika        (üks küsimus)

M10B-1   Milline inimese keha organ on kõige tundlikum  kõrgsagedusliku energia poolt 
põhjustatud  kudede kuumenemise suhtes?
                 A.  Silmad
                 B.  Käed
                 C.  Süda                 
M10B-2   Tugev kõrgsagedusenergia  kiirgus   võib olenevalt lainepikkusest , kõrgsagedus-välja intensiivsusest ja muudest teguritest rikkuda   inimkeha kudesid.Kuidas  mõjub kiir-
gus  keha kudedele?
                 A.  Kutsub esile kiiritushaiguse.
	    B.  Kuumendab kudesid.
	    C.  Jahutab kudesid.	    
M10B-3   Kui suur võib  maksimaalselt olla inimkeha  läbiv  vahelduvvool,mis endast ei kujuta  veel  ohtu?
 	    A.  1000 A
	    B.  0,1 A
	    C.  10 mA	    

M10B-4   Mida tuleb teha  kõigepealt kui näed  voolujuhtmetesse kinnijäänud  inimest?
                 A.  Hakkad otsima telefoni,et abi kutsuda.
	    B.  Mingi voolu mittejuhtiva eseme abil   vabastad kannatanu juhtmetest ja
 alustad kohe südame  kaudse massaashi ja kunstliku hingamise  tegemist samaaegselt hüüdes abi järele,
	    C.  Viskad elektrijuhtmetele mingi maandusjuhtme.
M10B-5   Kui tahad teha mõningaid häälestusoperatsioone oma VHF/UHF raadiojaama juures,mida peab tegema enne jaama sisselülitamist?
	    A.  Tuleb maha  võtta kõik  varjestused-ekraanid maksimaalse jahutuse  saamiseks.
	    B.  Lülitada sisse mürasild interferentshäirete vähendamiseks.
	    C.  Tuleb veenduda,et kõik varjestused on kinnitatud  oma kohale.
	    
M10B-6   Mida peab silmas pidama  kui taod  antennimasti tõmmitsate kinnitusvaiu  maasse? 
	    A.  Et  vai ei asuks antennimastile liialt lähedal.
	    B.  Et vai oleks küllaldase pikkusega.
  	    C.  Et löögisuuna pikendusel ei seisaks inimesi, keda varre otsast juhuslikult	 	         äralendav kirves või vasar võiks vigastada. 	    
M10B-7   Mida tuleb jälgida  raiudes puid välipäeva  või kokkutuleku lõkke jaoks?
	    A.  Kas puud on küllaldaselt kuivad.
	    B.  Tuleb seista jalad harki,et juhuslikul puust möödalöömisel kirves ei tabaks
	          jalgu. 
	    C.  Usaldada see töö kellelegi teisele.
M10B-8   Mida tuleb silmas pidada antennimasti püstitamisel  või antenni vedamisel majade
	    vahele?
	    A.  Kas antenn maast vaadatuna jätab kena mulje.
	    B.  Ega antenn mitte  kuskil naabrimehe krundi  nurgast  üle  ei  käiks.
	    C.  Et antenn   püstitamisel, pööramisel või tuule käes kõikudes mitte kuskil  ei
	         puudutaks elektriülekandeliinide juhtmeid.
M10B-9   Tehes tööd kõrgel antennimasti otsas tuleb jälgida et....
	    A.  Lähiajal ei oleks oodata piksevihma.
	    B.   Kasutatavad tööriistad oleksid paigutatud ja kinnitatud selliselt, et nad ei saaks 	          allolijatele pähe kukkuda.
	    C.   Kas kõik vajalik on kaasas,et ei peaks mitu korda üles - alla ronima
M10B-10  Kui oled autoga sõitnud välipäevale  peab silmas pidama .....
                 A.   Kas tagasisõiduks bensiini  jätkub.
	    B.   Et mitte mingisugust  auto osa  ei  oleks  kasutatud antenni,antenni- või 		           jõukaablite  kinnituspunktidena,mis auto suvalisel ärasõidul viib kaasa
	           pool  laagrit  koos kallite aparaatidega  ja võib põhjustada õnnetusi inimestega.
                 C.   Et  auto ei saaks iseenesest liikuma hakata.

Moodul  M11B  Amatöörraadiojaama opereerimise reeglid ja  protseduurid  
(2 küsimust)  

M11B-1   Mis on kõige olulisem tegur töösageduse valikul teil kasutada lubatud 	     	 sagedusalal?
	  A.  Sagedus ei tohi olla hõivatud teiste amatööride poolt.
  	  B.  Peate kuulma sel sagedusel mõnd jaama  veendumaks et teid võidaks kuulda.
	  C.  Teie antenn peab olema resonantsis antud sagedusel.  	  
M11B-2   Soovite  suvise päeva õhtupoolikul sidet saada  amatööriga,kes asub teist  ligi-
kaudu 2000 km eemal.Milline band sobiks edukaks  sidepidamiseks kõige rohkem?
	 A.  80 või 40 m band.
	 B.  40 või 15 m band.
	 C.  15 või 10 m band.
M11B-3  Kuidas saab raadiojaama häälestamisel  eetrisoleku aega viia miinimumini?
	 A.  Kasutades suvalise pikkusega antenni.
	 B.  Häälestades jaama esmalt 40m bandil siis  minna  üle teistele bandidele.
	 C.  Kasutades jaama  häälestamiseks antenni ekvivalenti (dummy load).
M11B-4  Peate sidet oma sõbraga Tartust ja äkki kuulete oma sagedusel hädaabikutset.
	 Mida teete?
	 A.  Teatate jaamale, et sagedus on hõivatud.
	 B.  Hakkate otsekohe hädaabikutse  infovahetust kirja panema.
	 C.  Helistate Päästeametisse.
M11B-5  Milline on  Morsekoodis antud standardse väljakutse "CQ"  formaat?
              A.  Saadate kolm korda "CQ",millele järgneb protseduurisignaal "DE" ja kolm
 korda   oma kutsungi.
	 B.  Saadate "CQ"  kolm korda,"DE" üks kord ja oma kutsungi ka üks kord.
	 C.  Saadate "CQ" kümme korda, "DE" üks kord ja oma kutsung  üks kord.
M11B-6   Kuidas te vastate "CQ" väljakutsele?
	 A.  Saadate oma kutsungit neli korda.
	 B.  Saadate teise jaama kutsungi  kaks korda, "DE" ja oma kutsungi kaks korda.
	 C.  Saadate teise jaama kutsungi üks kord,"DE" ja oma kutsungi neli korda
M11B-7  Millise kiirusega tuleb saata "CQ"?
              A.  Aeglasemalt kui 25 märki minutis.
	 B.  Suurima kiirusega, mida teie võti on võimeline arendama.
	 C.  Kiirusega,millist olete ise võimeline korralikult vastu võtm
M11B-8  Mis tähendus on Morsekoodi liittähtedel  AR  ?
	 A.  Vastaku ainult kutsutud jaam.
	 B.  Kõik on korralikult vastu võetud.
	 C.  Saate lõpp.
M11B-9  Mida tähendavad  Morsekoodis saadetud  liittähed SK  ?	 
	 A.  Enam-vähem korralikult  vastu võetud.
	 B.  Parimad tevitused.
	 C.  Side lõpp.

M11B-10 Mida tähendavad Morsekoodis saadetud liittähed  KN  ?
              A.  Murrujoon.
	 B.  Side lõpp.
	 C. Vastaku ainult kutsutud jaam .
M11B-11 Milleks kasutatakse signaali "CQ" ?
	  A.  Teisele jaamale märguandmiseks,et kutsute teda veerand tunni pärast.
	  B.  Märguandmiseks,et proovite uut antenni ja väljakutsetele ei vasta.
	  C.  Üldväljakutse  märkimaks,et üritate kellegagi ühendust luua.
M11B-12  Mida tähendab lühend  QRS ?
	  A.  Mind segavad staatilised häired.
	  B.  Saatke aeglasemalt.
	  C.  Saatke RST raport.
M11B-13  Mida tähendab lühend  QTH ?
	  A.  Kellaaeg on ...
	  B.  Minu nimi on ...
	  C.  Minu asukoht on ...
M11B-14  Milline on standardse telefoniväljakutse formaat?
	  A.  Saadate teise jaama kutsungi vähemalt kümme korda,siis sõnad  "this 
is",seejärel oma kutsung vähemalt kaks korda.
	  B.  Saadate fraasi "CQ" vähemalt viis korda,siis "this is" ja oma kutsung üks
 kord.
	  C.  Saadate fraasi "CQ" kolm korda,"this is" ja oma kutsungi  kolm korda.
M11B-15  Kuidas  te vastate raadiotelefoni väljakutsele?
	  A.  Saadate teise jaama kutsungit kümme korda ,siis "this is" ja oma kutsungit
vähemalt kaks korda.
	  B.  Saadate teise jaama kutsungit veerimistabelit kasutades vähemalt viis korda,
"this is" ja oma kutsungit   vähemalt üks kord.
	  C. Saadate teise jaama kutsungit ühe korra,"this is" ja oma kutsungit  veerimista-
	        belit kasutades ühe korra.
	  
M11B-16  Kuidas tuleb veerimistabeli abil saata kutsung    ES9A ?
               A.  Eemeli Sagari Nine Aarne.
	  B.  Echo Sierra Nine Alfa.
	  C.  Edward  Santiago Nine  Alabama.
	  
M11B-17  Kuidas veeritakse kutsungit  AE0LQY  ?
	  A.  Able Easy Zero Lima Quebec Yankee.
	  B.  Arizona Equador Zero London Queen Yesterday
	  C.  Alfa Echo Zero Lima Quebec Yankee
M11B-18  Mida tähendab lühend AS ?
              A.  Aktsiaselts.
	  B.  Asu saatele.
	  C.  Oota

M11B-19  Mida tähendab R RST  signaali rapordis?
	  A.  Signaali taastumist.
	  B.  CW tooni reonantsi.
	  C.  Signaali loetavust.

M11B-20  Mida tähendab lühend QSL?
	  A.  Kas pean saatma teile oma jaamapäeviku?
	  B.  Kas võite kinnitada minu saadetud teate kättesaamist?
	  C.  Kas pean saatma aeglasemalt?

Moodul  M12B   Amatöörraadioside siseriiklik ja rahvusvaheline õiguslik regulatsioon.
                                                        ( 4 küsimust )

M12B-1   Mida loetakse amatöörraadiojaamaks?
A. 	Tehasvalmistatud  raadiosideaparatuuri ja selle energiatoite seadmete kogumit.
B. 	Tehniliste seadmete kogumit,mida raadioamatöör võib kasutada amatöörraadiosideks
     vastavalt Sideameti poolt väljastatud tööloa alusel.
C. 	Tehniliste seadmete kogumit,mida raadioamatöör võiks kasutada amatöörraadiosideks ka ilma Sideameti poolt väljastatavat tööluba omamata.

M12B-2   Amatöörraadiojaama tehniliste seadmete kogumikku kuuluvad:
A. 	Saatja ja vastuvõtja.
B. 	Saatja, vastuvõtja ja energiatoite seade.
C. 	Saatja,vastuvõtja,lõppseade ja antenn(id).

M12B-3   Amatöör-vahendusraadiojaamaks loetakse:
A. 	Kindlal sagedusel  või sagedustel toimivat amatöörraadiojaama,mille vahendusel
     teostatakse vastuvõetavate sõnaliste või digitaalsete saadete edastamist reaalajas
     või läbi vahemälu.
B. 	Avakosmoses paiknevat raadiojaama.
C. 	Amatöörraadiojaama,mille kaudu edastatakse ainult ringteateid.

M12B-4   Amatöörraadiomajakaks loetakse:
A. 	Avakosmoses paiknevat amatöörraadiojaama, mille vahendusel teostatakse raadio-
                   levi tingimuste võrdlust.
B. 	Automaatselt toimivat amatöörraadiojaama,mida kasutatakse väljatugevuse mõõt-
                   misel,antennide häälestamisel ja raadiolevi tingimuste hindamisel.
C. 	Ühiskasutusega amatöörraadiojaama,mida võib sidepidamiseks kasutada mitu raa-
                    dioamatööri.

M12B-5   Ühiskasutusega amatöörraadiojaamaks loetakse:
A. 	Amatöörraadiojaama,mis toimib ainult teatud kindlal sagedusel ja kellaajal.
B. 	Amatöörraadiojaama,mida võivad kasutada ka raadioamatööri kvalifikatsiooni mitte-
                   omavad isikud.
C. 	Amatöörraadiojaama,mis kuulub juriidilisele isikule või ERAÜ juures registreeritud 
                   raadioamatööride kollektiivile.

M12B-6   Amatöörraadiojaama registreeritud asukohaks loetakse:
A. 	Asukoht,kust konkreetne raadiojaam antud ajahetkel väljub eetrisse.
B. 	Amatöörraadiojaama valdaja elukoht.
C. 	See asukoht, mis on märgitud tööloale.
Seda õigusaktid enam ei reguleeri.

M12B-7   Amatöörraadiosideks loetakse:
A. 	Mittetulunduslikku raadiosidet,milles osalevad ainult raadioamatöörid.
B. 	Raadiosidet,milles korrespondentide valik on vaba.
C. 	Raadiosidet,kus osapooled vahetavad informatsiooni ainult morsekoodi abil

M12B-8   Amatöörraadiosidet tohib kasutada:
A. 	Sagedusalades,mis vastavad IARU  2.regiooni sagedusplaanile.
B. 	Ainult sagedusalades,mis on eraldatud amatöörraadiosideks Eesti raadiosageduste
     plaaniga. 
C. 	Ainult mitteavalike raadiosõnumite edastamiseks.

M12B-9   Raadioamatööriks loetakse isikut:
A. 	Kes oma vanuse,raadiotehniliste teadmiste ja elukogemuste põhjal võib seda nimetust
                   kanda.
B. 	Kes kasutab tavalist,headest tavadest lähtuvat kõnekeelt raadioside pidamisel.
C. 	Isikut,kes omab raadioamatööri  kvalifikatsioonitunnistust.

M12B-10 Amatöörraadiosides tohib edastada sihituseta või korrespondendita saateid:
A. 	Amatöörtelevisiooni saatja video- ja helikanali edastamiseks.
B. 	Amatöörraadiomajakate poolt.
C. 	Kõikidele Eesti radioamatööridele määratud infoteadete edastamiseks.

M12B-11 Eesti amatöörraadiojaamale eraldatav kutsung koosneb:
A. 	Kolmetähelisest eesliitest,kahekohalisest numbrist ja kolmetähelisest järelliitest.
B. 	Ühetähelisest eesliitest,ühekohalisest numbrist ja neljatähelisest järelliitest.
C. 	Kahetähelisest eesliitest, numbrist ja kuni neljatähelisest  järelliitest.

M12B-12 Haapsalus registreeritud amatöörraadiojaama kutsung algab:
A. 	ES1
B. 	ES0
C. 	ES3 

M12B-13 Kutsung ES9Z kuulub piirkondlikult:
A. 	Hiiumaale
B. 	Üleriigiline,kasutamiseks ainult ERAÜ poolt.
C. 	Põlvamaale.

M12B.14 Kutsung ES2XX võib kuuluda millise klassi Eesti amatöörraadiojaamale?
A. 	C
B. 	B
C. 	A

M12B-15 Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaamale omistatakse kutsung:
A. 	AAA-CCC
B. 	A-ZZ
C. 	XAA-ZZZ

M12B-16 Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaama vastutavaks järelvaatajaks
              võib olla  ainult:
A. 	A-klassi kvalifikatsioonitunnistust  omav raadioamatöör.
B. 	B-klassi kvalifikatsioonitunnistust  omav raadioamatöör.
C. 	C-klassi kvalifikatsioonitunnistust  omav raadioamatöör.

M12B-17 Amatöörraadiojaama luba väljastatakse Sideameti poolt kestvusega:
A. 	Tähtajatu.
B. 	1 aasta.
C. 	3 aastat.

M12B-18 Amatöörraadiojaama tohib kasutada:

A. 	Ainult raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse alusel
B. 	Ainult kehtiva amatöörraadiojaama tööloa alusel.
C. 	Ainult raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamise tunnistuse alusel.

M12B-19 Amatöörraadiojaama tööluba kuulub hoidmisele:
A. 	Raadiojaama valdaja elukohas.
B. 	Raadiojaama registreeritud asukohas.
C. 	Sideametis.

M12B-20 Amatöörraadiojaama alaline (kohtpaikne) kasutamine väljaspool selle registreeritud
              asukohta ilma tööloa muutmiseta on lubatud:
A. 	Kolm kuud.
B. 	Kuus kuud.
C. 	Üks aasta.